Флюороскопическая рентгеновская установка КМС 650



Это эксклюзивный цифровой рентгеновский аппарат с высокой производительностью и экономической целесообразностью.

Особенности

Превосходное качество изображения

Эффективность в работе

Удобство пользования

Безопасность

Превосходное качество изображения

Камера высокого разрешения 1024 x 1024

Надежная рентгеновская трубка, обеспечивает длительную работу без остановки на охлаждение.

Эффективность в работе

Компактный размеры обеспечивают легкость работы в рентгеноперационных.

Широкий диапазон движений:

* Диапазон вращения С-дуги равен 135°.
* Внутреннее пространство С-дуги ровно 799 мм.

Удобство пользования

Интуитивно понятные функции и интерфейс , созданы на основе потребностей российских пользователей.

Безопасность

Встроенная система фильтрации и определения дозы обеспечивает контроль лучевой нагрузки на пациента и персонал.